Приложение № 1

к Распоряжению № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от « \_\_ » \_\_\_\_\_ 2021г

**ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Лота | Наименование | Стартовая цена с НДС руб.: | Сумма НДС руб. | филиал |
| 1 | Выпрямитель сварочный ВД-306И, для дуговой электросварки постоянным током, 380В 50Гц | *27 633,97* | *4 605,55* | «Сочинская ТЭС» |
| 2 | Трансформатор ТСЗМ-25-ОМ5 для использования на судах морского и речного флота неограниченного района плавания. Номинальная мощность 25кВА, масса 200кг, размеры 710х465х565мм, 390/230/133В | *70 975,10* | *11 829,18* | «Сочинская ТЭС» |
| 3 | Трансформатор ТСВМ-4 трехфазный, при водозащищенном исполнении, морской, для использования на судах морского флота. Номинальная мощность 4 кВА, 50 Гц, 380/230/36В | *24 332,80* | *4 055,47* | «Сочинская ТЭС» |
| 4 | Трансформатор ТСВМ-4 трехфазный, при водозащищенном исполнении, морской, для использования на судах морского флота. Номинальная мощность 4 кВА, 50 Гц, 380/230/36В | *24 332,80* | *4 055,47* | «Сочинская ТЭС» |
| 5 | Трансформатор силовой сухой с литой изоляцией серии ТЛС-63/10/0.23-YрД-11. ГОСТ11677 | *95 370,00* | *15 895,00* | «Сочинская ТЭС» |
| 14 | Станок настольный точильно-шлифовальный с пылеотсасывающим агрегатом 380В, 50Гц, Тип, марка ТШ-3.00 У3 n = 1430 об./мин, N = 2,0 кВт | *50 150,00* | *8 358,33* | «Джубгинская ТЭС» |
| 15 | Станок полировально-шлифовальный 3В854 двухсторонний с пылесосом 380В 50ГЦ, класс точности "П", min частота вращения шпинделя 850,00 об/м, Мощность 5.60 кВт, размеры (ДШВ) 1835мм. 1020мм. 2170мм., масса станка с выносным оборудова 680 кг | *495 550,00* | *82 591,67* | «Джубгинская ТЭС» |
| 16 | Станок сверлильный Model: JPD 2800VS. DRILL PRESS. Power: 3-400v.50Hz. 2.4A.P2=0.93kW SI. Article:1792800T. Weight: 100 Kg | *44 200,00* | *7 366,67* | «Джубгинская ТЭС» |
| 17 | Трансформатор сварочный 240 кВА, 400/76 В Климатическое исполнение: УЗ Сейсмичность площадки - 8 баллов по шкале MSK-64 ТДФЖ-2002 (10/000360) | *337 450,00* | *56 241,67* | «Джубгинская ТЭС» |
| 18 | Трансформатор сварочный 240 кВА, 400/76 В Климатическое исполнение: УЗ Сейсмичность площадки - 8 баллов по шкале MSK-64 ТДФЖ-2002 (10/000362) | *337 450,00* | *56 241,67* | «Джубгинская ТЭС» |