Приложение № 2 к аукционной документации

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018

**Особые условия**

Организатор уведомляет Претендентов о следующем:

1.1. одновременно с заключением договора купли-продажи Объектов продажи Победитель обязан заключить с Собственником объектов продажи следующие договоры:

**1.1.1. оказание услуг по отбору проб мазута и предоставлению в соответствующее подразделение филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»:**

- отбор проб из цистерн при поступлении мазута по железной дороге;

 - отбор проб из барж и танкеров при поступлении мазута водным транспортом.

 **1.1.2. оказание услуг по подготовке топлива в резервуарах хранения, включая организацию непрерывной рециркуляции через мазутопроводы котлоагрегатов №1-9:**

 - подогрев паром мазута в резервных резервуарах до рабочей температуры 60-80 ºС;

 - выполнение переключений в схемах мазутопроводов для подготовки расходных и резервных резервуаров топлива (организация перетоков, рециркуляции и приём мазута по коллекторам рециркуляции от котлов №№1-9);

 - обеспечение работы подогревателей, насосов для подогрева и подачи мазута к котлоагрегатам №№1-9 в режиме резервного мазутного хозяйства;

 - круглосуточный контроль технического состояния и параметров работы оборудования, уровней и температур в мазутных резервуарах.

**1.1.3. оказание услуг по обеспечению подачи мазута нормируемых параметров и расходом, определяемым количественным составом котлоагрегатов, работающих на мазуте, и диспетчерским графиком нагрузки:**

 - круглосуточный контроль технического состояния и параметров работы оборудования (насосов, подогревателей, регуляторов);

 - пуск, останов оборудования (насосов, подогревателей) при изменении режима работы котлоагрегатов.

**1.1.4. оказание услуг по организации приема и разгрузки топочного мазута, поставляемого железнодорожным и водным транспортом, включая сопровождение учета поставляемого топлива:**

 - подготовка железнодорожных путей к приёму составов с мазутом;

 - координация работ с ж.д. станцией Волгореченск по организации подачи и вывода цистерн;

 - проведение сливных операций на ж.д. цистернах;

 - подготовка оборудования (арматура, шлангующая установка) на причале к приёму мазута;

 - выполнение операций при выгрузке мазута из водных судов;

 - выполнение переключения в схемах мазутопроводов;

 - оформление сопроводительной документации.

 Договор на оказание услуг заключается по форме согласно Приложению № 1 к настоящему приложению «Особые условия».

**1.1.5. хранения топочного мазута, включая сопровождение инвентаризации топлива:**

 - обеспечение достаточного количества мазутных резервуаров для хранения топочного мазута в количестве, определяемом договором;

 - обеспечение соответствия резервуаров хранения требованиям Федерального закона №102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений";

 - периодический контроль уровня мазута в резервуарах с применением измерительной рулетки с лотом (с периодичностью не реже 1 раза в неделю);

 - отбор проб мазута и измерение уровня в резервуарах с применением измерительной рулетки с лотом при проведении инвентаризации топлива (с периодичностью не реже 1 раза в месяц).

Договор хранения заключается по форме согласно Приложению № 2 к настоящему приложению «Особые условия».

**1.1.6. поставки топочного мазута.**

Договор поставки заключается по форме согласно Приложению № 3 к настоящему приложению «Особые условия».

* 1. Подавая заявку на участие в запросе предложений, Претендент соглашается с условиями, изложенными в настоящем разделе, и не может ссылаться на них как на основание для отказа от заключения договора купли-продажи.

